附件一：

1、配件及技术全保，含探测器,球管，工作站维保；

2、提供所有备件及全新球管；

3、每年4次定期保养维护，含1次深度保养（包含更换常规原厂耗材：滤网、碳刷、辅助检查设备、鼠标、键盘等）；

4、保证开机率≥95%；（国家法定节假日不包括在内）；停机天数每超期1天，合同的服务期限顺延2天；

5、维保期限：一年。

