附件一：

规格要求：

1.扳机灵活可靠、无卡壳现象。

2.锁环能锁紧枪头，无松动现象。

3.扳机上部喷射距离≥1000mm，流量≥12ml/s。扳机下部喷射距离≥500mm，流量≥7ml/s。

4.一次性无菌包装，经环氧乙烷灭菌。其环氧乙烷残留量应不大于10ug/g。

5.无菌无热源，一次性使用，可按临床常规操作开展作业。

