附件一：

1.适配实验室开展的多项甲基化项目（宫颈癌甲基化、肺癌甲基化、食管癌甲基化、肝癌甲基化、胃癌甲基化和尿路上皮癌甲基化等）所用仪器（ABI7500，罗氏LightCycler 480，宏石SLAN-96P）；

2.激发光源：≥10万小时LED光源；

3.检测器：无孔间的边缘干扰；

4.样本容量：48×2×0.2ml，双反应模块，同时运行两个不同的反应程序；

5.荧光检测波长：≥4通道；

6.可检测的荧光素及染料：FAM，SYBR Green，VIC， HEX, Joe，TET，TAMRA，CY3，ROX，Texas Red，CY5，Quasar 705，Alexa Fluor700, Atto425等；

7.软件应用模式：定量/定性、多色熔解曲线、多管多项目分析、相对定量、HRM、适配国内获批的熔解曲线法的试剂；

8.模块温度范围：4℃-99℃；

9.升温速率：≥4℃/S；

10.样品间温度：均匀性±0.1℃；

11.有断电保护功能。
