附件一：

一、情况
新风机控制柜3套，用于新风自控，需要和循环机组实现联控、变频调速、温控、风阀联动、数据采集、设备保护，支持上位机通讯。

二、设备配置

1 控制柜柜体 IP65，防腐喷涂，带锁及观察窗 3套 

2 空气开关 短路过载保护 3台 

3 交流接触器 风机主回路通断控制 3台 

4 热继电器 电机过载保护 3台

5 马达保护器 过载、断相、三相不平衡保护 3台

6 变频器 风机变频调速 3台

7 西门子PLC主机 R20系列，逻辑联锁控制 3台

8 PLC扩展模块 联动采集、点位扩展 3块

9 浪涌保护器 抑制电流突变、浪涌保护 3套 

10 开关电源 传感器、风阀执行器供电 3台 

11中间继电器 信号隔离、触点扩容  若干 

12 按钮指示灯 就地启停，运行/故障指示 3套

三、要求

1. 手动/自动双模式，风机变频调节；

2. 电机全套保护，故障报警；

3. 支持联动、数据采集、上位机对接；

4. 柜内布线规范，标识齐全，符合电气国标。
四、要求

1. 供货：整套控制柜、内部接线、出厂调试、全套图纸资料；

2. 交货期：合同签订7日历天到货；

3. 质量：全部全新正品元器件；

4. 质保：整机12个月质保，故障2h响应，省内24h到场；

5. 交付资料：原理图、接线图、元器件清单、合格证；

6. 禁止降配、使用翻新件，否则无条件退货。

五、资质要求

1.安装公司具备建筑机电安装工程专业承包叁级以上资质；

2.项目负责人具备机电工程专业二级及以上注册建造师证书；

3.安装人员具备低压电工作业证书。
