附件一：

	序号
	项目名称
	单位
	数量

	1
	电动闭门器
	套
	52

	2
	双绞线
	米
	500

	3
	SC15管

（含防火漆)
	米
	450

	4
	防火门监控主机
	台
	1

	5
	消防模块
	套
	18


1.闭门器：钢制130 公斤拉力常开式防火门闭门器与钢制防火门常开门限位器；

2.双绞线：RVS2×1.5 铜线；

3.SC15管（含防火漆)：规格为DN15；

4.火门监控主机: 24 伏，32 点位防火门监控主机平时监控防火门为常开门，关闭时反馈，联动时自动触发防火门闭门器的限位器限位器关闭防火门；

5.消防模块：联动时候输出 24 伏启动限位器；

6.包含人工费、安装费、联动调试费用及税费。
