附件一：

1、一次性使用气管镜分为一次性使用电子支气管内窥镜导管和电子支气管内窥镜导管两种。

2、与我科现有电子支气管镜兼容（因赛德思is-B22A、is-B12A、is-B26A），减少科室管理成本。

3、一体化设计，不需要额外吸引按钮、钳道阀等配件耗材。

4、经环氧乙烷灭菌，避免交叉感染。

5、视场角≥90°，视场中心角分辨力≥0.81C/(°)，亮度≥6000LX。

6、吸引通道入口处有防喷设计，避免液体倒喷。

7、一次性使用电子支气管内窥镜导管由摄像头段与镜鞘一体化组成。中心分辨率≥11.0 lp/mm。

8、一次性使用电子支气管内窥镜导管的主软管外径/器械孔道内径(单位mm）为4.5/2.0,5.4/2.6,5.8/3.0。

9、电子支气管内窥镜导管由镜体与镜鞘分体化组成，中心分辨率≥16.0 lp/mm。

10、电子支气管内窥镜导管的主软管外径/器械孔道内径(单位mm）为4.7/2.0,5.5/2.6,5.9/3.0。

