附件一：

总体技术要求

1、本次存储扩容硬盘必须完全兼容现有华为 OceanStor 18500 存储，硬盘需为原厂原装硬盘，可被现有存储正常识别，支持在线热插拔，扩容过程不影响现有存储双活业务运行，扩容完成后原有双活特性保持不变；

2、存储扩容实施完成后，原有存储双活、数据镜像、故障自动切换、坏盘隔离、自动重构等全部原有存储功能许可保持有效，新增硬盘加入现有存储资源池，支持双活跨存储读写；

3、投标方需对现有存储进行实施前兼容性预检，提交硬件版本、固件版本、硬盘兼容性检查报告，确认新增 SSD 硬盘与现有控制器固件、硬盘框、双活版本匹配，预检报告作为验收资料；

4、扩容施工需支持在线扩容，无需业务停机，硬盘上架、RAID 重构、存储池扩容、创建硬盘域、创建RAID组、创建RAID、创建LUN、映射主机、双活搭建、双活同步可在线完成；需制定业务回滚方案，一旦扩容异常可恢复至扩容前状态；

5、本次存储扩容项目包含复杂数据迁移内容。投标方需根据现有双活架构、业务系统类型、主机多路径、LUN 映射、文件系统、虚拟化平台和数据库运行特征，制定完整数据迁移方案，明确迁移对象、迁移路径、迁移工具、迁移窗口、校验方式、回滚条件和业务连续性保障措施；

6、数据迁移不得破坏现有双活关系、复制关系、快照关系、克隆关系、QoS 策略、LUN 映射、主机组、启动器、掩码和告警策略。迁移完成后，双活两端数据一致性、访问路径和故障切换能力必须保持正常；

7、对于无法在线迁移或存在强一致性要求的业务，投标方需提出分阶段迁移方案，包括预迁移、增量同步、业务割接、一致性校验和回退操作。任何迁移操作不得造成数据丢失、数据错乱、卷标识冲突或双活脑裂。

8、实施操作开展前，投标方须完成 Cache 数据库及三节点集群环境的全量数据与配置备份，并完成备份有效性校验，确保备份数据可恢复，规避扩容、数据迁移作业引发的数据损坏、丢失风险。

硬盘硬件技术参数

数量：单台存储扩容6块3.84TB硬盘，2台存储合计12块3.84TB SSD固态硬盘。

1、硬盘类型：2.5英寸 SFF规格，适配华为 OceanStor 18500 硬盘框，原厂硬盘部件型号与18500存储配套，禁止第三方OEM、兼容盘、翻新盘、拆机盘；

2、硬盘容量：3.84TB（十进制容量，存储识别可用容量满足标称，不允许二进制容量换算差异纠纷）；

3、硬盘接口：适配存储内置硬盘槽位，支持存储硬件 RAID、硬盘故障预警、硬盘自动重构，双端口 SAS‑3，12Gbps；

性能指标： 

（1）随机读(4KB):约140000 IOPS

（2）随机写(4KB):约35000 IOPS

（3）顺序读:~1900MB/s

（4）顺序写:~900MB/s

4、硬盘寿命：DWPD≥1（每日全盘写入1次，3年质保），硬盘支持存储端 SMART 状态监控，可在存储管理界面查看硬盘健康、磨损、坏块信息；

5、硬盘必须支持华为存储设备管理平台识别，可在 DeviceManager 界面正常读取硬盘序列号、固件、健康状态，支持存储告警上报。
