附件一：

一、日常巡检与预防性维护 

1. 整机清洁与基础检查：探头、操作面板、散热风道、电源模块除尘；检查线缆外皮磨损、接头松动、散热风扇异响。

2. 性能定期检测校准：图像均匀性、空间分辨力、灰度、测距精度校准；检查伪像、增益漂移。老超声容易出现图像衰减、深浅层成像不一致，影响肿瘤超声诊断准确性。 

二、故障维修与备件保障 

1. 故障快速响应：主板、电源、发射接收板、探头通道等部件损坏后的抢修。

2. 探头维保：包含探头检测、修复、更换。

3.备件库约定：要求服务商储备常用易损件（电源、风扇、接口板），或提供拆机件/兼容备件方案；明确备件质保期。

三、型号：

1. 东芝APLIO SSA。

2. 东芝APLIOX。

