附件一：

设备明细

西门子3.0T核磁MAGNETOM Skyra全保、飞利浦3.0T核磁Ingenia 3.0T全保、飞利浦Multiva 1.5T、飞利浦64排CT Incisive CT全保、6号门GE 16排CT optima CT520全保、8号门GE 16排CT optima CT520全保、手术室GE 16排CT optima CT520全保、GE床头DR全保、西门子胃肠机全保、uMR880磁共振成像系统。
二、基本服务需求

1、保养内容：每套设备每年提供原厂标准的定期保养服务（详见具体服务要求），包括机器清洁、性能测试及校准、必要的机械或电器的检查，非紧急性的预防性维护等，确保系统能按照标准运行。在保养前一周通知采购人，双方协商确定具体时间。（提供承诺函）

2、响应时间：接到采购人故障报修电话申请后半小时内响应，工程师1小时内到达服务现场。高值备件CT备用球管要求6小时内到达现场，12小时完成维修更换。（提供承诺函）

3、人员要求：要求维修队伍为具备经验丰富的专业工程师服务团队，并提供1名具有影像类设备技术服务经验的驻场工程师，提供快速优质的现场技术服务（提供承诺函）。

4、开机率保证：按照一年365天计算，开机率保证95%以上，即设备每超期一天，维保服务期限顺延2天。（提供承诺函）

5、备件库：要求投标人保证备件供应，常规备件要有备货，按医院要求完成维修。常用备件损坏实现 12小时内更换，保证设备恢复正常使用。备件保证正规渠道供应，并可追溯来源。

三、各设备具体服务需求

	序号
	服务名称
	品牌
	科室
	服务需求

	1
	西门子3.0T核磁MAGNETOM Skyra全保
	西门子
	高新院区

放射线科
	1、对1台 MAGNETOM Skyra核磁提供全保服务：包含全部备件；包含磁体及线圈维修，不包含高压注射器等其他厂家的产品及其服务；
2、包含水冷、冷头 、液氦及空调；
3、全部人工费用；
4、每年4次保养；
5、开机率≥95%；（国家法定节假日不包括在内）；停机天数每超期1天，合同的服务期限顺延2天；

	2
	飞利浦3.0T核磁Ingenia 3.0T全保
	飞利浦
	高新院区

放射治疗科
	1、对设备所有软硬件提供维保服务，包括磁体，线圈，液氦冷却系统等以及工作站；包含水冷机组和空调（不包括第三方产品，如高压注射器等）；
2、每年4次保养；
3、确保开机率≥95%（国家法定节假日不包括在内）；停机天数每超期1天，合同的服务期限顺延2天

	3
	飞利浦Multiva 1.5T
	飞利浦
	高新院区

放射线科
	1、对设备所有软硬件提供维保服务，包括磁体，线圈，液氦冷却系统等以及工作站；包含水冷机组和空调（不包括第三方产品，如高压注射器等）；
2、每年≥3次保养；
3、确保开机率≥95%（国家法定节假日不包括在内）；停机天数每超期1天，合同的服务期限顺延2天

	4
	飞利浦64排CT Incisive CT全保
	飞利浦
	高新院区

放射线科
	1、对飞利浦64排CT IncisiveCT设备提供全保服务，包括球管、CT探测器、高压发生器、机架、机柜、床及控制部分以及工作站等（不包括第三方产品）；
2、提供所有备件及全新球管；
3、每年4次保养；
4、保障开机率≥95%；（国家法定节假日不包括在内）；停机天数每超期1天，合同的服务期限顺延2天

	5
	6号门GE 16排CT optima CT520全保
	GE通用电气
	高新院区

放射线科
	1、全保服务，含探测器、球管、工作站维保；
2、提供所有备件及全新球管；
3、每年4次定期保养维护，含1次深度保养（包含更换常规原厂耗材：滤网、碳刷、辅助检查设备、鼠标、键盘等）；
4、保证开机率≥95%；（国家法定节假日不包括在内）；停机天数每超期1天，合同的服务期限顺延2天

	6
	8号门GE 16排CT optima CT520全保
	GE通用电气
	高新院区

放射线科
	

	7
	手术室GE 16排CT optima CT520全保
	GE通用电气
	高新院区

放射线科
	

	8
	GE床头DR全保
	GE通用电气
	高新院区

放射线科
	1、包含一台主机全保，包含探测器，球管，工作站维保；
2、提供所有备件及全新球管；
4、每年4次定期保养维护，开机率≥95%；（国家法定节假日不包括在内）；停机天数每超期1天，合同的服务期限顺延2天；

	9
	西门子胃肠机全保
	西门子
	高新院区

放射线科
	1、全保服务，包含全部备件；不包含空调等其他厂家的产品及其服务；
2、全部人工费用；
3、每年4次保养；
4、开机率≥95%；（国家法定节假日不包括在内）；停机天数每超期1天，合同的服务期限顺延2天；

	10
	uMR880磁共振成像系统
	联影
	高新院区

放射线科
	1、对设备所有软硬件提供维保服务，包括磁体，线圈，液氦冷却系统等以及工作站；包含水冷机组和空调（不包括第三方产品，如高压注射器等）；
2、每年≥3次保养；
3、确保开机率≥95%（国家法定节假日不包括在内）；停机天数每超期1天，合同的服务期限顺延2天


