附件一：

一、概况

单相10KVA全自动交流稳压电源，用于手术室稳压供电，供货设备，含现场安装、布线施工。

二、配置清单
稳压电源8KVA，单相220V；输入160~250V；输出220V，稳压精度±3%；50Hz，带数显面板 8台 。

三、保护与功能
1. 具备过压、欠压、过载保护，上电延时输出；

2. 无附加波形失真，可长期连续运行；

3. 自带电压、电流数显，运行状态直观查看。

四、质保 

1. 原厂正品，随货提供合格证、检测资料；

2. 整机质保12个月；故障2h响应，省内24h到场。

五、验收

通电稳压正常，各项保护功能动作可靠，输出波形无畸变。

六、资质要求

1.安装公司具备建筑机电安装工程专业承包叁级以上资质；

2.项目负责人具备机电工程专业二级及以上注册建造师证书；

3.安装人员具备低压电工作业证书。
