附件一：

	一
	图像处理装置：

	1.1
	数字式全高清主机，输出分辨率1920*1080

	1.2
	主机光源一体化设计

	1.3
	SDTV信号输出VB8复合视频， Y/C, RGB; 可同时输出

	1.4
	HDTV信号输出可以选择RGB (1080/501)或YPbPr (1080/501) 输出

	1.5
	可以使用前面板上的白平衡按钮调节白平衡。

	1.6
	特殊光观察：一种利用窄带观察光的光学-数字观察方法

	1.7
	自动曝光亮度控制。

	1.8
	带自动增益控制，内镜先端部距离目标较远而导致光线不足时，可以对画面进行电子放大。

	1.9
	显示画面信息：监视器上可以显示以下数据：结构强调水平 轮廓强调水平  对比度 放大比

	1.10
	主机具有有预设定患者数据，可保存50多个以上的用户设置。

	1.11
	主机可自带可移动存储设备，用于处理和保存图片

	1.13
	主机自带光学数字观察，可实现对早期恶性病变诊断

	1.14
	使用内镜和键盘上的冻结键可以冻结内镜图像。

	1.15
	兼容多种型号内镜：电子鼻咽喉，电子胃肠镜等电子镜全系列产品，纤维镜和光学视管，摄像头等等

	1.16
	检查灯LED灯泡

	二
	电子鼻咽喉内窥镜

	2.1
	CCD位于插入管的前端

	2.2
	连接主机可实现一种利用窄带观察光的光学-数字观察技术

	2.3
	支持预冻结功能，系统会自动选用影响画面中最清晰的一幅

	2.4
	弯曲角度，上≤130°，下≤130°

	2.5
	视野≥90°,景深：3.5-50mm

	2.6
	插入管最大外径≤3.6mm，先端部最大外径≤3.9mm

	2.7
	支持四个快捷键，可根据用户需求自己设定功能。

	2.8
	图像画质HDTV

	三
	专业医用监视器屏幕尺寸≤24寸，分辨率≥1920*1080

	四
	配置专用全高清五官科内窥镜工作站台车

	五
	要求摄像系统以及电子鼻咽喉镜均为同一品牌。


