附件一：

一、摄像系统

1. 具有白平衡调节装置；

2. 输出端口为CVBS、S端子、DVI等

3.饱和度调节功能≥3种，数值≥0-100；

4.可以选择平均消光和峰值消光模式

5.锐度调节≥15级；

6.伽马值调节≥15级

7.术野画面电子放大≥2倍；

8.可实时图像冻结和释放；

9.具备USB接口，进行视频和图片存储；

10.摄像系统可兼容同品牌电子胆道镜、电子输尿管镜、电子膀胱镜、电子支气管镜；

二、冷光源

1.LED冷光源

2.灯泡寿命：≥10000h

三、电子鼻咽喉镜检查型（数量：2条）

1.视场角：≥110°

2.视向角：0° 

3.景深：3 mm ~ 50 mm

4.工作长度：≥365 mm

5.插入部外径：≤3.0mm

6.弯曲角度：上130°   下130°

7.图像控制按键：图像冻结。

