附件一：

规格要求：

1.材质：网袋材料为聚对苯二甲酸乙二醇酯，网袋座和端头材料为符合GB/T13810标准规定的纯钛TA2，其他金属部分为符合YY/T0294.1的M不锈钢，手柄为ABS材料。

2.结构：双层注入管，单层网袋；双层注入管，双层网袋。

3.连接方式：压紧连接。

4.包装：一次性无菌包装，经环氧乙烷灭菌。

5.性能要求：无菌无热源，生物相容性佳，一次性使用，无临床使用禁忌症，可按临床常规操作开展作业。

