附件一：

光纤交换机2台：

品牌型号Brocade G610；第六代光纤通道交换机；1U机架式；最大端口数24（24个SFP+）；端口速率4/8/16/32Gbps自动协商；整机总带宽768Gb/s；端口延迟≤900纳秒；管理端口1个RJ-45 1000/100/10Mbps；协议支持FC Class 2/3；兼容16G/8G博科设备；软件授权Web-Tools、Zoning、EGM授权；端口配置：24端口POD全激活、配置24个32Gb/s短波SFP+光模块。

支持ISL全光纤级联、Trunk链路聚合。

