附件一：

奥林巴斯内镜系统维保，维保含CV主机、冷光源、电子胃肠镜；每年≥4次上门预防性巡检，含测漏、角度、水气吸引、图像、电气安全检查；7×24报修，30分钟响应，4小时到场；送修72小时无法修复提供原厂备用周转镜；全部更换原厂全新配件；工程师持原厂认证；全年设备开机率≥95%；不含灯泡、脚踏、一次性耗材及人为损坏故障。

可签2-3年，每年按维保项目购买维修次数，当年未满维修次数可顺延至下一年。能提供290原厂灯泡优先。

设备明细：主机2台CV-290,CV-290SL。肠镜6条，胃镜6条。

